[成都市温江区人民医院 急诊日间病房设备询价比选文件](http://wjyy.xm38.host.35.com/ggtz/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%B8%82%E6%B8%A9%E6%B1%9F%E5%8C%BA%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%8C%BB%E9%99%A2%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E4%BD%8F%E9%99%A2%E9%83%A8%E6%90%AD%E5%BB%BA%E5%BD%A9%E9%92%A2%E6%9D%BF%E6%88%BF%E8%AF%A2%E4%BB%B7%E6%AF%94%E9%80%89%E6%96%B9%E6%A1%88.doc)

招标单位：成都市温江区人民医院

**目 录**

招标文件

投标人须知

一、招标项目概要

二、投标要求

三、售后服务及付款方式

四、评标办法

五、其它要求

成都市温江区人民医院急诊日间病房设备询价比选文件

**比选 文 件**

**第一部分 投标人须知**

**一、招标项目概要**

1、招标单位：成都市温江区人民医院

2、项目名称：急诊日间病房设备

3、项目地点：柳城镇万春东路10号

4、项目概况：详见附件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分类** | **名称** | **数量** | **预算单价** | **所属科室** |
| A032099，其他医疗设备 | 远红外治疗仪 | 3 | 2000 | 烧伤科 |
| 大型床式烧伤治疗仪 | 1 | 35000 | 烧伤科 |
| A302022，手术急救设备及器具 | 电动持续负压吸引器 | 1 | 7000 | 烧伤科 |

5、招标方式：询价、比选

6、投标企业资质条件要求：

（1）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的供应商（应提供有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证）；  
 （2）投标人为生产制造商的应具有医疗器械生产企业许可证；投标人为代理商的应具有医疗器械经营企业许可证；  
 （3）投标人应具有本地化服务的能力；  
 （4）投标产品为中华人民共和国关境外生产的应具有有效的医疗器械注册证（含注册登记表）；投标产品为中华人民共和国关境内生产的应提供医疗器械生产企业许可证、有效的医疗器械注册证（含注册登记表）；若所投产品为国家规定强制认证的应提供相关认证证书；  
 （5）投标人的投标产品不是自己生产的，则应提供其投标产品生产制造商（说明：投标人的投标产品为中华人民共和国关境外生产的，则为生产制造商或其在国内的注册分支机构）出具的针对本项目的生产制造商授权书原件(按包件提供，且对于同一包件，生产制造商同一型号产品只能向一家投标人授权)；  
 （6）遵守国家有关的法律、法规和条例；  
 （7）本次招标不接受联合体投标。  
 注：以上资料必须齐全，复印件须加盖报价单位公章  
**二、投标要求**  
 1、备齐本通知“资质要求”中的所有相关资质证书及相关资料，装订成册；   
 2、报价清单及设备彩页资料一式五份（必须详细填写在报价之内的所有设备、型号、品牌及价格），加盖报价单位公章。  
 3、提供3家其他单位的供货价格作为参考，供货票据或合同复印件加盖投标人公章。

4、投标人须严格对照招标设备的技术及商务要求填写《商务及技术条款偏离表》，并对填写内容的真实性负责，提供虚假信息作为废标或终止合同。

**三、售后服务及付款方式**  
 1、为了确保售后服务，要求生产厂家或代理商在成都设有办事处。   
 2、负责设备新装后对我院使用人员进行操作培训，如今后医院有培训需求，需及时到院进行再培训。

3、保修期至少1年，接到通知2个小时内响应提供技术支持，24小时内到场，需常年保证提供配件及耗品。

4、配置清单必须详细填写在报价之内的所有设备及其配件、型号、品牌，不得以标准配置等拢统提法代替。  
 5、付款方式：安装完毕，验收合格后首付90%，第二年付10%。

**四、评标办法**

1、根据医院提供设备品牌及型号供应商进行报价。

2、询价比选小组结合设备以往采购价格和供应商提供参考报价（三家单位）以及医院能够从其他渠道了解到产品信息进行议价。

3、根据价格、配置、售后服务等相关内容进行综合评定。

4、不能按照招标文件要求提供售后服务的，一律作为废标处理。

**五、其它要求：**

1、投标人应严格按照中标文件要求，将《质量及售后服务承诺书》书随投标文件时一并递交，并签订合同的附件。

2、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

3、本项目完成中的全部安全责任由中标单位自行负责。

成都市温江区人民医院

2017年3月6日

附件一：

## 商务及技术条款偏离表

项目名称：成都市温江区人民医院医疗设备采购项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的  技术或商务条款 | 招标文件的  技术或商务条款 | 说明 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

声明：除本偏离表所列的偏离指标外，其他所有技术或商务条款均完全响应“招标文件”中的要求。

投标人名称： （加盖公章）

日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评估要素 | 主要评估内容 | 得分 |
| 1 | 价格分 | 1、综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（30分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×40％×100 | 30分 |
| 2 | 技术指标和配置 | 投标产品的技术商务指标、参数、功能及要求根据以下两种情况进行评分：  1、完全符合招标文件要求的得40分；  2、未完全符合招标文件要求，每有一项非★号技术指标和配置负偏离在基础分上扣2分；★号条款每有一项不满足负偏离的在基础分上扣5分，此项分值扣完为止扣完为止。**（根据《商务、技术偏离表》进行打分）** | 40分 |
| 3 | 投标产品  要求 | 1. 提供评标样品或相关产品资料的完整性和样品的外观、材料、性能、市场信誉度等综合评定，优10分；良得5-8分；一般得1-4分。要求提供投标产品样品或产品详细资料说明；未提供样品或相关产品详细资料说明不得分。 2. 依照投标产品的市场使用情况评定，在采购人档次的类似业绩覆盖面广、业绩优异得10分；一般的得5-8分；较差的得1-4分，无不得分。要求提供产品使用单位及联系方式清单；要求提供相关的证明文件（合同或中标通知书或销售发票复印件加盖鲜章）； | 20分 |
| 4 | 售后服务 | 根据投标人针对本次项目做出的人员配置、机构设置、售后服务、技术支持方案等综合评价；优得10分；良得5分；差得2分。 | 10分 |

附件二：

**2017年急诊日间病房医疗设备评分标准**

附件三：产品功能及主要技术参数

**一、大型床式烧伤治疗仪性能参数**

1、电源要求：AC220 V±22 50Hz±Hz

2、输入功率： S504B≦2000VA

3、发热元件寿命：正常情况下10000小时

4、控制器：能分组控制并显示加热管组件的功率档位，并能分组控制照明射灯

5、定时装置：设定并显示定时和长通时间和查询累计工作时间，定时范围在0~120分钟任意可调。

6、定时器的误差为± 1%

7、发热体可绕支柱在± 120°范围内水平旋转

8、热响应时间：5min

9、环境温度：5℃~40℃

10、本产品不含对人体有害的放射线

**二、创伤持续引流吸引器参数（电动持续负压吸引器）**

1、极限负压值：≥ 32KPa(240mmHg)

2、抽气 速率：≥25L/min

3、噪 声：≤50Db(A)

4、贮 液 瓶：1000ml (PC)

5、工作 模式：连续运行和间歇运行

6、品牌要求：斯曼峰

**三、电磁波谱治疗仪参数（远红外治疗仪）**

1、电源： 220V～、50Hz。

2、功率：≤300W。

3、温度调节范围：高低两档，高档H（全功率），低档L(全功率的70%)。

4、定时装置：智能触控，时间设定范围:30分钟、60分钟、90分钟。

5、理疗头采用3T多峰加热板技术，使用寿命：≥2000小时。

6、辐射频谱范围：电磁波谱治疗板产生的能量波长：2.5μm～13.5μm。

7、定位性能治疗仪的治疗板（板面朝下）离地面最高位置不低于1000mm，升降杆升降范围不小于190mm。

8、治疗头以控制面板为参照面绕支臂左右转角不小于180°，前后转角不小于90°。

9、支臂前后伸缩范围与垂直转动范围：治疗仪以控制面板为参照面上下伸缩范围应≥200mm，自下而上转动范围应≥90°。