**成都市温江区人民医院**

**胶囊内镜显示器采购项目需求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一** | **胶囊内镜显示器（1套）** | |
| ★1 | 连续工作时间 | ≥10小时 |
| ★2 | 存储容量 | ≥8GB，图像储存12万张以上 |
| ★3 | 穿戴方式 | 具备平板天线，腰带式设计标准，穿戴舒适 |
| 4 | 电池容量 | ≥4800mAh |
| 5 | 工作电压 | 3.5-4.5V |
| ★6 | 显示 | LED显示屏实时显示胶囊内镜图像、记录仪电量及信号强度等 |
| 7 | 工作温度 | 0~40℃ |
| 8 | 信息接口 | USB连接口 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **二** | **其他要求** | |
| ★1 | 配合性 | 必须兼容目前科室所使用胶囊内镜 |
| ★2 | 质保期 | 至少3年 |
| ★3 | 配套服务 | 设备使用期内免费提供保养、升级、培训、技术支持等配套服务 |
| 4 | 合作期限  及付款方式 | 双方约定为准 |

“★”号项为实质性要求，必须满足。