**成都市温江区人民医院**

**执法记录仪采购项目需求及附件**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一** | **执法记录仪技术要求** | |
| 1 | 外形尺寸 | ≤96\*68\*36mm（长\*宽\*高）； |
| 2 | 重量 | ≤150g（外接设备除外）； |
| ★3 | 镜头广角 | ≥125°； |
| ★4 | 摄录功能视频 | 分率≥1920×1080.视频分力≥600线； |
| 5 | 预摄录和延录功能 | 摄录按键角发前至少20s的情景进行录制，延录触发后至少28s的视音频信息； |
| ★6 | 存储卡 | 内置64G(含)以上存储卡； |
| ★7 | 连续录制时间 | 采取不可更换电池设计，能支持可持续连续摄录11小时以上动态视频，待机50小时以上； |
| ★8 | 外壳防护 | 符合GB4208-2008P68要求，具备大于3米高度落防护功能； |
| ★9 | 照片分率 | 5档可设置，最高分辨率≥2000万像素 |
| ★10 | 内置白光和红外光源 | 不少于6颗红外灯，自动开启红外补光灯方式;夜视具备10m范围内应能看清楚当事人的面部持征，20m范内可见人体轮廓 |
| 11 | 对讲机 | 可连接对讲机，专用F头连接线，为对讲机提供抬音器和扬声器 |
| 12 | 移动侦测功能 | 开启移动侦测功能后，当视频图像上有物体移动时，可自动进行摂录； |
| 13 | 视频恢复功能 | 在摄录过程中忽然断电，当断电重启后能恢复断电前的录像信息； |
| ★14 | 可见光定位 | 佩戴执法记录仪后无需看屏幕一键开启激光定位键就能准确对镜头对位置进行光定位； |
| 15 | 数据导入 | 接入采集站后及执法仪上传管理系統后可以自动将数据导入系统； |
| 16 | 低温拍摄 | 满足低温下-30摄氏度，持续供电时间达到7小时； |
| ★17 | 佩戴方式 | 采用了360度可旋转的强咬合力全钢制背夹，皮质挂式肩扣可以65度旋转，任意调节执法的摄像角度，不易下垂，双重固定，佩戴于肩前； |
| 18 | 导航功能 | 具备GFS或北斗定位功能； |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **二** | **其他要求** | |
| ★1 | 交货时间、地点 | 合同签订后15天内交货，地点为成都市温江区康泰路86号，成都市温江区人民医院内； |
| ★2 | 质保期 | 至少2年，质保期内免费维修； |
| ★3 | 配套服务 | 服务响应时间应在2小时内，并即时安排相关专业人员24小时内到达现场并解决问题；设备使用期内免费提供保养、升级、培训、技术支持等配套服务； |
| 4 | 付款方式 | 验收合格后，中标供应商提供全额发票，医院在收到票据后15个工作日内支付合同总金额的95%，剩余合同总金额的5%作为质保金，合同满一年后无息支付； |

“★”号项为实质性要求，必须满足。

**附件一：文件要求应答表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件应答内容 | 响应/偏离  （正偏离或负偏离） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：

1. 供应商必须把本文件内的要求全部列入此表。

2．按照本文件要求的顺序逐条对应应答，未应答按照未响应处理。

3．供应商必须据实应答，不得虚假应答，否则将取消成交资格。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖个人名章）：

日 期：

**附件二：报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 报价合计金额（大写）： | | | | | |

注:

1、本表的总价格应是最终用户验收合格后的总价，包括完成本项目的所有费用。必须报出总价的各个主要组成部分的价格。

2、应完整填写内容名称。

供应商名称： （盖单位公章）

法定代表人/单位负责人或被授权人（签字或盖个人名章）：

日 期：