附件一：<

**成都市温江区人民医院**

**2023-07 全自动生化分析仪需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求科室** | **设备名称** | **需求档次** | **功能需求** |
| 1 | 检验科 | 全自动生化分析仪 | 国产 | 1、开放试剂，通用规格任何品牌试剂均可使用；2、最大测试速度≧4000T/h；3、试剂仓位≧60项；4、具有独立的急诊通道，优先处理急诊患者；5、支持条码识别，LIS双向通讯，样本液面智能识别，携带污染率≦0.1ppm。 |